Esteban Giorgis

Horloge à LED

Table des matières

[Analyse préliminaire 2](#_Toc102488272)

[Introduction 2](#_Toc102488273)

[Objectifs 3](#_Toc102488274)

[Partie Affichage de l’heure 3](#_Toc102488275)

[Partie Affichage du taux de CO2 avec alerte 3](#_Toc102488276)

[Partie Affichage de température 3](#_Toc102488277)

[Objectifs personnels 3](#_Toc102488278)

[Planification initiale 4](#_Toc102488279)

[Analyse / Conception 7](#_Toc102488280)

[Stratégie de test 7](#_Toc102488281)

[Risques techniques 10](#_Toc102488282)

[Annexes 11](#_Toc102488283)

[Sources – Bibliographie 11](#_Toc102488284)

[Glossaire 11](#_Toc102488285)

# Analyse préliminaire

## Introduction

Le projet consiste à réaliser une horloge à LED fournissant également une indication du taux de CO2 et de la température. Certaines alertes devront être faites dans le cas où le taux de CO2 dépassait un certain seuil voulu.


Ce projet est réalisé dans le cadre de mon projet TPI, l’examen final pour ma formation CFC. J’ai choisi ce sujet parce qu’il englobe deux domaines que j’apprécie particulièrement, la programmation et l’électronique. Réaliser ce TPI me permettra non seulement d’approfondir ceux deux domaines, mais aussi de me familiariser dans la réalisation de projets dans le domaine de l’informatique embarqué.

Figure 1 Informations générales

## Objectifs

### Partie Affichage de l’heure

* L’horloge devra être synchronisée avec une RTC
* Affichage de l’heure sur un anneau de 60 LED RGB
* Affichage de l’heure sur un affichage à 7 segments

### Partie Affichage du taux de CO2 avec alerte

* Une alerte clignotante visuelle doit apparaître en cas d’un taux de CO2 dépassant une valeur prédéfinie
* Une alerte sonore doit être entendu en cas d’un taux de CO2 dépassant une valeur prédéfinie
* Un bouton poussoir permettant de sélectionner une des 4 options d’alertes

### Partie Affichage de température

* Affichage de la température sur l’affichage 7 segments
* Un bouton poussoir permettant de sélectionner un des 4 modes d’affichage disponible

## Objectifs personnels

* Tenir à jour le journal de travail
* Maintenir une bonne communication avec toutes les personnes liées à mon projet
* Maintenir les rendus de documentations hebdomadaires
* Respecter au maximum le temps accordé pour la réalisation du projet (90 heures)
* Réaliser un dossier de projet le plus complet possible
* Bien commenter le code
* Bien versionner le code avec un cartouche indiquant la version

## Planification initiale




Figure 2 Semaine 1



Figure 3 Semaine 2




Figure 4 Semaine 3




Figure 5 Semaines 4 et 5

# Analyse / Conception

## Stratégie de test

**1er test :**

Les 4 anneaux de 60 LED RGB seront soudé entre eux pour former un rond et branché sur un breadboard relié à la carte Arduino. Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* J’utiliserai la valeur de l’heure indiquée par les 4 anneaux de 60 LED RGB pour vérifier si elle correspond à celle indiquée par mon ordinateur CPNV. L’heure, la minute et les secondes doivent être indiqué avec des couleurs distinctes.

Le test sera effectué par mon chef de projet ainsi que moi-même.

**2ème test :**

L’affichage 4x « 7-segments » sera branché sur un breadboard relié à la carte Arduino. Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* J’utiliserai la valeur de l’heure indiquée par l’affichage 4x « 7-segments » pour vérifier si elle correspond à celle indiquée par mon ordinateur CPNV. L’heure et la minute doivent être indiqué.

Le test sera effectué par mon chef de projet ainsi que moi-même.

**3ème test :**

L’affichage 4x « 7-segments » sera branché sur un breadboard relié à la carte Arduino.

Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* Les secondes doivent pouvoir être identifiées par le clignotement de deux points situé au centre de l’affichage 4x « 7-segments ».

Le test sera effectué par mon chef de projet ainsi que moi-même.

**4ème test :**

Un capteur de CO2 ainsi que les 4 anneaux de 60 LED RGB sera branché sur un breadboard relié à la carte Arduino. Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* Une fois que le taux de CO2 dépasse un seuil indiqué au préalable, les 4 anneaux de 60 LED RGB clignoteront à intervalle régulier durant 10 secondes.

Le test sera effectué par mon chef de projet ainsi que moi-même.

**5ème test :**

Un capteur de CO2 ainsi qu’un buzzer seront branchés sur un breadboard relié à la carte Arduino. Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* Une fois que le taux de CO2 dépasse un seuil indiqué au préalable, le buzzer produira un son.

Le test sera effectué par mon chef de projet ainsi que moi-même.

**6ème test :**

Un capteur de CO2 ainsi qu’un buzzer seront branchés sur un breadboard qui sera lui-même branché à la carte Arduino. Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* Une fois que le taux de CO2 dépasse un seuil indiqué au préalable, le buzzer produira un son.

Le test sera effectué par mon chef de projet ainsi que moi-même.

**7ème test :**

Un bouton poussoir, l’affichage 4x « 7-segments » et les 4 anneaux de 60 LED RGB seront branchés sur un breadboard relié à la carte Arduino. Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* Pour chaque clique du bouton poussoir, l’option d’alerte pour indiquer que le taux de CO2 est trop élevé passera à la suivante, l’ordre est le suivant :
  + Alerte visuelle ET alerte sonores activées
  + Alerte visuelle uniquement
  + Alerte sonore uniquement
  + Aucune alerte
* L’option d’alerte de base à chaque démarrage est le premier mode (Alerte visuelle ET alerte sonores activées)
* Une fois la dernière option sélectionnée (Aucune alerte), presser sur le bouton pressoir et le premier mode sera sélectionné (Alerte visuelle ET alerte sonores activées).

Les tests seront effectués par mon chef de projet ainsi que moi-même.

**8ème test :**

Un bouton poussoir et l’affichage 4x « 7-segments » sera branché sur un breadboard qui lui-même sera branché sur la carte Arduino. Celle-ci sera reliée au PC à l’aide d’un câble USB 2.0.

* Presser sur le bouton poussoir change le mode d’affichage du 4x « 7-segments », l’ordre d’affichage est le suivant :
  + Température / Heure/ Taux de CO2 activés en alternance
  + Température uniquement
  + Heure uniquement
  + Taux de CO2 uniquement
* L’affichage de base à chaque démarrage est le premier mode (Température / Heure / Taux de CO2 activités en alternance).
* Une fois le dernier mode atteint (Taux de CO2 uniquement) presser sur le bouton poussoir et le premier mode sera sélectionné (Température / Heure/ Taux de CO2 activés en alternance).

Les tests seront effectués par mon chef de projet ainsi que moi-même.

## Risques techniques

* Ne pas avoir soudé depuis quelques années est un risque, une mauvaise soudure qui créerait des cours circuits peu devenir rapidement un problème. Planifier des entrainements de soudure pendant quelques heures me permettra de reprendre la main sur la façon correcte de souder.
* La grande quantité de composants/modules pour réaliser le projet peut représenter un risque au niveau du branchement/montage. Un branchement tardif d’un module qui n’aurait pas de place et donc qui m’empêcherait de réaliser une fonctionnalité serait bien dommage. Pour combler au maximum ce risque, effectuer le montage complet du projet rapidement, m’assurera la possibilité de faire chaque fonctionnalité demandée.
* Réaliser un projet Pré-TPI similaire à ce TPI, me permet d’être bien préparé aux éventuels problèmes ou imprévus que les projets dans le domaine de l'informatique embarqué peuvent provoquer. Avoir suivi des cours d’IEL, réaliser un autre petit projet embarqué au milieu de ma formation et surtout avoir réalisé plusieurs projets en programmation me donne une bonne préparation à la réalisation de plus gros projet comme ce TPI.

# Annexes

## Sources – Bibliographie

- [Outil de versionning](https://github.com/)

- [Vérification de fautes d'orthographes](https://languagetool.org/fr)

- [Explication d'une LED](https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente)

- [Explication RGB](https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu)

## Glossaire

**LED :** LED, diode électroluminescente ou encore « light-emitting diode » en anglais, est un dispositif optoélectronique qui émet de la lumière lorsqu'un courant électrique le traverse.

**RGB :** « Red Breen Blue » de l’anglais, est un système, dans le domaine de l’informatique, de codage pour les couleurs.